Górzno, dn. 10.11.2023

GP.7011.12.2023

 **ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**

**na wykonanie prac dotyczących modernizacji terenu rekreacyjnego na Wisiałkach w miejscowości Górzno**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.)

**Zamawiający:**

 **Miasto i Gmina Górzno**

 **ul. Rynek 1**

 **87-320 Górzno**

 **NIP 8741287080**

**1. Ogólne informacje o planowanej inwestycji.**

Prace dotyczą wykonania modernizacji terenu rekreacyjnego na Wisiałkach w miejscowości Górzno.

**2. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na modernizacji terenu rekreacyjnego na Wisiałkach w miejscowości Górzno – dz. nr 494, 495 obręb Górzno Miasto 1 .

**Część 1 – „Dostarczenie i montaż elementów placów zabaw, rekreacyjnych, zagospodarowania i toalet przenośnych.”**

**Część 2 – „Dostarczenie i montaż lamp solarnych oraz instalacji monitoringu.”**

**Zakres robót**

**Część 1 – „Dostarczenie i montaż elementów placów zabaw, rekreacyjnych, zagospodarowania i toalet przenośnych.”**

Zamówienie dotyczy zakupu, dostawy oraz montażu elementów placów zabaw, rekreacyjnych, zagospodarowania oraz toalet przenośnych oraz robót towarzyszących, w tym wykonania stref bezpiecznych. Szczegółowa lista elementów znajduje się w załączniku nr 4 i nr 5. Wszystkie elementy powinny być odpowiednie zakotwione w przygotowanych przez Wykonawcę fundamentach. W przypadku małych elementów typu ławka dopuszcza się wykonanie samych kotew. Wszystkie elementy muszą być zamontowane w sposób zapewniający równowagę statyczną, zabezpieczającą bezpieczeństwo użytkowników. Elementy placów zabaw muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami, wszystkie elementy zabawowe powinny posiadać aktualne atesty/certyfikaty stwierdzające możliwość użytkowania ich przez dzieci. Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania mają być nowe. Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy drewniane powinny być zabezpieczone poprzez malowanie lakierobejcą lub impregnatem do drewna, obydwa preparaty przystosowane do użytkowania zewnętrznego. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

Dla dokładniejszego opisu podano poglądowe zdjęcia niektórych elementów. Dane fotograficznie zamieszczono w formie poglądowej. Wykonawca przy składaniu oferty może podać elementy zbliżone, nie jest zobligowany do zaoferowania identycznych przedmiotów.

Dodatkowe informacje odnośnie elementów placów zabaw:

Masażer pleców i bioder – elementy ruchowe masażer pleców – 1 szt., masażer bioder 1 szt. ustawione na wspólnym pylonie, do wykonywania ćwiczeń na zewnątrz przymocowane do pylonu. – zdj. nr 1.

Altana placu zabaw – altana wykonana z głównego materiału z drewna klejonego oraz hdpe albo ze stali oraz hdpe. Dach dwuspadowy albo wielospadowy, bariery altany w formie przepierzenia z drewna klejonego lub płyt hdpe, stolik w środku, siedziska obwodowe w środku altany. Wysokość minimalna 2,40, szerokość minimalna 2,40 metra, długość minimalna 2,40 metra. Dach pokryty płytą hdpe lub gontem bitumicznym, Altana bez drewnianej podłogi. Altana na rzucie prostokąta lub wieloboku - zdj. nr 2.

Elementy edukacyjne – jeden element placu zabaw w formie tablicy z grą edukacyjną typu kółko i krzyżyk, drugi element z grą w postaci układanki. Główny materiał wykonania tworzywo sztuczne. – zdj. nr 7.

Ławka – drewniano-stalowa – oparcie i siedzisko drewniane, stelaż i nogi stalowe, długość ławki pomiędzy 1,7-2,0 metry – zdj. nr 8.

Tyrolka (zjazd linowy stalowy) – szerokość urządzenia pomiędzy 3,5-4,5 metra, długość urządzenia pomiędzy 25 – 28,5 metra. Podest startowy na wysokości pomiędzy 0,65-0,85 metra. Kolor słupków zielony. Element powinien zawierać instrukcję bezpiecznego użytkowania na trwale zamocowaną na elemencie lub w postaci odrębnej tabliczki umieszczonej w pobliżu urządzenia. Konstrukcja tyrolki stalowa– zdj. nr 3.

Urządzenie ruchowe – pedały przymocowane do ławki, umożliwiające ćwiczenia w pozycji siedzącej – zdj. nr 4.

Stolik do gier w szachy wraz z siedziskami/krzesełkami – czterostanowiskowy. Stół i siedziska betonowe z drewnianymi siedziskami. Na stoliku plansza do gier w szachy. – zdj. nr 5.

Metalowy płot – wysokość od 1,0 metra do 1,2 metra, przęsła oraz słupki stalowe, górne zakończenie płotka zaokrąglone, bez ostrych elementów. – zdj. nr 6.

Siatka do gry w siatkówkę – siatka do gry w siatkówkę montowana w miejsce zużytych starych siatek na istniejące słupy do gry w siatkówkę. Siatka z linki polipropylenowej koloru czarnego albo białego, obszyta białą taśmą. Siatka z systemem mocującym do słupków.

Toalety przenośne – 2 sztuki. Toaleta przenośna wyposażona w miskę ustępową, pisuar (pisuar dotyczy jednej toalety), umywalkę, dozownik mydła w płynie, oświetlenie zasilane bez podłączenia do sieci, pojemnik na ręczniki papierowe pojemnik na papier toaletowy w dużej rolce, lustro. Wskaźnik wolne/zajęte. Wybieralny pojemnik na nieczystości o pojemności minimum 250 litrów. Zewnętrzny kolor toalety zielony. Toalety nowe, wraz z tabliczkami oznaczającymi męską/damską toaletę.

W skład zamówienia wchodzą wszystkie pozycje kosztorysowe z wyłączeniem pozycji dotyczących lamp solarnych i monitoringu. W skład zamówienia wchodzi także rozbiórka i utylizacja istniejącego płotka drewnianego przy stawie.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego.

**Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanych elementów.**

**Część 2 – „Dostarczenie i montaż lamp solarnych oraz instalacji monitoringu.”**

Zamówienie dotyczy zakupu, dostawy oraz montażu lamp solarnych wraz ze słupami stalowym oraz fundamentami betonowymi. Dodatkowo w zakresie jest wykonanie systemu monitoringu. Szczegółowe dane: kamery IP kopuła, 5MP, 2.8mm, IR, WDR – 7szt. latarnia solarna parkowa 4,5m 8W LED PV155W 65Ah - ocynk LSP 1004 (nawiązująca wyglądem do istniejących) – 3 szt., puszki montażowe 7szt., złącze kablowe 40x60, punkt dostępowy - 4szt, switch 10-portowy dla 8 kamer IP (8xPoE + 2xUPLINK); Zasilanie PoE: 8 portów 10/100/1000 Mb/s - IEEE 802.3af, 48VDC / 15,4W/port, przewód ziemny UTPW, przewód elektryczny YDY 3x2,5, maszty, rurki instalacyjne, uchwyty, bezpieczniki, szafki, trawa. Istniejące lampy pokazano na zdj. nr 9.

W skład zamówienia wchodzi; także-ustawienie i montaż 3 latarni solarnych,-montaż i uzbrojenie złącza kablowego,-wykonanie transmisji monitoringu metodą bezprzewodową do budynku Urzędu Miasta i Gminy (dopuszcza się wykonanie punktów pośrednich, jeśli okażą się niezbędne) w skład którego wchodzi instalacja punktu dostępowego na istniejące latarni przy boisku piaskowym, instalacja punktu dostępowego na budynku Urzędu Gminy, wykonanie instalacji do 7 kamer IP, montaż zainstalowanych urządzeń oraz konfiguracja.

Lokalizacja kamer

2 szt.- istniejące słupy na boisku piaskowym

2 szt. - kamery na nowej latarni przy placu zabaw

1 szt. - kamera na nowej latarni przy zbiorniku wodnym

1 szt. - kamera na nowej latarni przy zbiorniku wodnym

1 szt. - kamera na istniejącej latarni przy ławkach

Całość instalacji monitoringu i lamp musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

1.1.1 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji prac oraz zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca.

1.1.2 Dokumentacja projektowa stanowi zał. nr 8 SWZ - do wglądu na stronie internetowej.

1.1.3 Przedmiary robót zawarte we wzorach kosztorysów ofertowych, (zał. nr 9 SWZ) należy zweryfikować i traktować, jako materiały pomocnicze do określenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz sporządzenia kosztorysów ofertowych. W przypadku zaistnienia sytuacji braku w przedmiarze niezbędnych pozycji do prawidłowego zrealizowania zadania, Wykonawca na etapie trwania przetargu powinien wystąpić z pytaniem do Zamawiającego o rozstrzygnięcie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu, wielkości lub rodzaju robót. Wykonawca powinien być świadomy, że cena ryczałtowa zawiera w sobie wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji.

Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanych elementów.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym oraz dokumencie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

2.1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji prac oraz zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca.

2.2. Przedmiary robót zawarte we wzorach kosztorysów ofertowych, (zał. nr 5 zapytania ofertowego) należy zweryfikować i traktować, jako materiały pomocnicze do określenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz sporządzenia kosztorysów ofertowych.

2.3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

a) zabezpieczenie terenu realizacji inwestycji przed osobami postronnymi w czasie od rozpoczęcia prac do protokolarnego odbioru zamówienia przez komisję Zamawiającego,

a) wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji zadania powinny posiadać aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie w budownictwie,

c) wszystkie materiały użyte do realizacji zadania mają być nowe,

d) elementy placów zabaw muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami, wszystkie elementy powinny posiadać aktualne atesty/certyfikaty stwierdzające możliwość użytkowania ich przez dzieci.

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga 100%.

W cenie należy uwzględnić udzielenie gwarancji na dostarczone elementy na okres 5 lat.

4. Istotne warunki stawiane oferentom:

a) Prowadzą działalność tożsamą z przedmiotem zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia:

30.04.2024 – zakończenie wszystkich prac budowlano-montażowych.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Miejsce oraz termin składania ofert: za pośrednictwem poczty lub złożone osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno ul. Rynek1, 87-320 Górzno; sekretariat – do dnia 28.11.2023 do godziny 10:00 r. lub przesłane drogą elektroniczną na główny adres poczty elektronicznej urzad@gorzno.pl. Do oferty należy – w przypadku części 1 dołączyć kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru. Dodatkowo do wszystkich części zamówienia należy dołączyć specyfikacje i zdjęcia katalogowe wycenionych elementów.

7. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi uczestników postępowania.

8. Postanowienia końcowe

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania postępowania, unieważnienia go w każdym czasie;

b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;

c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania;

2) Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

3) Dopuszcza się złożenia ofert częściowych (oferta na jedną lub dwie części).

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty

2. Załącznik nr 2 – projekt umowy

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie RODO

4. Załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa wraz z poglądowymi zdjęciami

5. Załącznik nr 5 – wzór kosztorysu ofertowego / przedmiar.

 Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

`` Tomasz Kinicki

 Zamawiający